|  |
| --- |
| Arbeitsplan |
| (Skizze) | Bezeichnung: **Eichhörnchen-Futterhaus**Artikelnummer: 00001Menge: 1Datum: 09.06.2021 |
| Abteilung:Gartenbedarf | Auftragsnummer:57-2767-8 | Kostenstelle:302 | Mitarbeiter/in:Julia Müller |
| Gesamtzeit in Minuten:45:00 | Werkstoff:H-105 | Rohgewicht:6,2 kg | Fertiggewicht:4,3 kg |
| **Schritt** | **Vorgang** | **Zeit in min** | **Ort** | **Materialien** | **Tools** | **Prozess** | **Abmessungen** |
| 1. | Sägen | 10:00 | Sägetisch | Werkstoff: Brett | Säge 3 | Das Brett quer in 6 Teile zersägen | 40 cm (2x), 25 cm (1x), 20 cm (2x), 10cm (1x) |
| 2. | Sägen | 06:00 | Sägetisch | Werkstoff: Brett, Teile: 20 cm (2x) | Säge 1 | Die 20-cm-langen Stücke an einer Längsseite jeweils schräg im Winkel auf ganzer Länge sägen | Winkel: 30 Grad |
| 3. | Schrauben | 05:00 | Tisch | Werkstoff: Brett, Teile: 40 cm (2x), Senkkopf-Schraube Stahl (2x) | Bohrer 1, Akkuschrauber 4 | Das Ende eines der 40-cm-langen Stücke abschließend im rechten Winkel an das Ende des anderen 40-cm-Stückes schrauben |  |
| 4. | … |  |  |  |  |  |  |