|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsplan | | | | | | | | | | | |
| (Skizze) | | | | | | | Bezeichnung: **Eichhörnchen-Futterhaus**  Artikelnummer: 00001  Menge: 1  Datum: 09.06.2021 | | | | |
| Abteilung:  Gartenbedarf | | | Auftragsnummer:  57-2767-8 | | | | Kostenstelle:  302 | | Mitarbeiter/in:  Julia Müller | | |
| Gesamtzeit in Minuten:  45:00 | | | Werkstoff:  H-105 | | | | Rohgewicht:  6,2 kg | | Fertiggewicht:  4,3 kg | | |
| **Schritt** | **Vorgang** | **Zeit in min** | | **Ort** | **Materialien** | **Tools** | | **Prozess** | | **Abmessungen** |
| 1. | Sägen | 10:00 | | Sägetisch | Werkstoff: Brett | Säge 3 | | Das Brett quer in 6 Teile zersägen | | 40 cm (2x), 25 cm (1x), 20 cm (2x), 10cm (1x) |
| 2. | Sägen | 06:00 | | Sägetisch | Werkstoff: Brett, Teile: 20 cm (2x) | Säge 1 | | Die 20-cm-langen Stücke an einer Längsseite jeweils schräg im Winkel auf ganzer Länge sägen | | Winkel: 30 Grad |
| 3. | Schrauben | 05:00 | | Tisch | Werkstoff: Brett, Teile: 40 cm (2x), Senkkopf-Schraube Stahl (2x) | Bohrer 1, Akkuschrauber 4 | | Das Ende eines der 40-cm-langen Stücke abschließend im rechten Winkel an das Ende des anderen 40-cm-Stückes schrauben | |  |
| 4. | … |  | |  |  |  | |  | |  |